## TCP/IP

Il protocollo TCP/IP (Transmission Control Protocol e Internet Protocol) è un insieme standard di protocolli sviluppato nella seconda metà degli anni '70 dalla DARPA (Defence Advanced Research Project Agency), allo scopo di permettere la comunicazione tra diversi tipi di computer e di reti di computer. TCP/IP è il motore di Internet, ecco perchè è l'insieme di protocolli di rete più diffuso al mondo.

### Introduzione a TCP/IP

I due protocolli che compongono il TCP/IP si occupano di aspetti diversi delle reti di computer. L'Internet Protocol, la parte IP di TCP/IP, è un protocollo senza connessione che tratta solo l'instradamento dei pacchetti di rete usando il datagramma IP come l'unità fondamentale dell'informazione di rete. Il datagramma IP è formato da un'intestazione seguita da un messaggio. Il Transmission Control Protocol, la parte TCP di TCP/IP, consente agli host della rete di stabilire delle connessioni usate per scambiare flussi di dati. Inoltre il TCP garantisce che i dati tra le connessioni siano consegnati e che arrivino ad host della rete nello stesso ordine in cui sono stati trasmessi da un altro host della rete.

### Configurazione di TCP/IP

La configurazione del protocollo TCP/IP è composta da vari elementi che debbono essere impostati modificando gli appropriati file di configurazione oppure adottando soluzioni quali un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol); tale server provvede ad assegnare automaticamente le corrette impostazioni di configurazione TCP/IP ai client della rete. Questi valori di configurazione debbono essere impostati correttamente per consentire al sistema Ubuntu di operare adeguatamente in rete.

I tipici elementi di configurazione del TCP/IP e i loro scopi sono i seguenti:

- Indirizzo IP L'indirizzo IP è una stringa d'identificazione unica, espressa da quattro numeri decimali compresi tra zero (0) e duecentocinquantacinque (255), separati da punti; ciascuno dei quattro numeri rappresenta otto (8) bit dell'indirizzo per una lunghezza totale di trentadue (32) bit per l'indirizzo completo. Questo formato è detto notazione decimale a punti.

- Maschera di rete La maschera di rete (o semplicemente netmask) è una maschera locale di bit, ovvero un insieme di indicatori che separano la porzione di un indirizzo IP che indica la rete dai bit che indicano la sotto-rete. Ad esempio, in una rete di classe C, la maschera di rete standard è 255.255.255.0 che serve a mascherare i primi tre byte dell'indirizzo IP, consentendo all'ultimo byte dell'indirizzo IP di essere disponibile per specificare gli host della sotto-rete.

- Indirizzo di rete L'indirizzo di rete rappresenta i byte che contengono la porzione di rete di un indirizzo IP. Ad esempio, l'host 12.128.1.2 in una rete di classe A usa 12.0.0.0 come indirizzo di rete; tale indirizzo di rete usa il 12 per rappresentare il primo byte dell'indirizzo IP (la parte della rete) e gli zero (0) in tutti i restanti tre byte per rappresentare i valori dei potenziali host. Gli host di rete che usano indirizzi IP privati e non indirizzabili molto comuni come 192.168.1.100 usano come indirizzo di rete 192.168.1.0, che specifica che i primi tre gruppi di byte 192.168.1 appartengono ad una rete di classe C, mentre uno zero rappresenta tutti gli host presenti nella rete.

- Indirizzo di broadcast L'indirizzo di broadcast è un indirizzo IP che consente di inviare dati simultaneamente a tutti gli host di una data sotto-rete invece che a uno specifico host di rete. L'indirizzo di broadcast generale standard per le reti IP è 255.255.255.255, ma questo indirizzo di broadcast non può essere usato per inviare un messaggio in broadcast a tutti gli host su Internet poiché viene bloccato dai router. Un indirizzo di broadcast più idoneo è impostato per corrispondere a una specifica sotto-rete. Ad esempio in una comune rete IP privata di classe C, 192.168.1.0, l'indirizzo di broadcast dovrebbe essere configurato come 192.168.1.255. I messaggi di broadcast sono preparati normalmente dai protocolli di rete quali ARP (Address Resolution Protocol) e RIP (Routing Information Protocol).

- Indirizzo del gateway Un indirizzo del gateway è l'indirizzo IP attraverso il quale una particolare rete, o un host su una rete, può essere raggiunta. Se un host di rete desidera comunicare con un altro host di rete, senza essere localizzati nelle stessa rete, allora deve essere usato un gateway. In molti casi l'indirizzo del gateway coincide con quello di un router della medesima rete, il quale ha il compito di far transitare il traffico ad altre reti o host, come gli host su Internet. L'impostazione del valore dell'indirizzo del gateway deve essere corretta, altrimenti il sistema non è in grado di raggiungere gli host che non si trovano sulla rete cui appartiene.

- Indirizzo di server dei nomi Gli indirizzi di server dei nomi rappresentano gli indirizzi IP del sistema DNS (Domain Name Service), che risolve i nomi degli host della rete in indirizzi IP. Sono disponibili tre livelli di indirizzi di server dei nomi che possono essere specificati in ordine di precedenza: il server dei nomi primario, il server dei nomi secondario, e il server dei nomi terziario. Per consentire al sisema di risolvere i nomi degli host di rete nei loro corrispondenti indirizzi IP, è necessario specificare nella configurazione del sistema TCP/IP degli indirizzi di server dei nomi validi e che si è autorizzati a usare. In molti casi tali indirizi possono e sono forniti dal provider dell'utente: comunque risultano liberi e pubblicamente accessibili molti server dei nomi, come i server Level3 (Verizon) con indirizzi IP da 4.2.2.1 a 4.2.2.6.

  Gli indirizzi IP, le maschere di rete, gli indirizzi di rete, gli indirizzi di broadcast e gli indirizzi di gateway sono tipicamente determinati attraverso appropriate direttive nel file `/etc/network/interfaces`. Gli indirizzi di server di nomi sono tipicamente specificati attraverso le direttive nameserver nel file `/etc/resolv.conf`. Per maggiori informazioni, consultare rispettivamente le pagine di manuale di sistema per `interfaces` e `resolv.conf`, usando i seguenti comandi da digitare al prompt di un terminale:

  Accedere alla pagina di manuale di sistema per `interfaces` con il seguente comando:

      man interfaces

  Accedere alla pagina di manuale di sistema per `resolv.conf` con il seguente comando:

                        man resolv.conf

### Instradamento IP

L'instradamento IP (routing) è un mezzo per specificare e scoprire i percorsi in una rete TCP/IP lungo i quali possono essere inviati dati di rete. L'instradamento fa uso di un insieme di tabelle di instradamento per gestire l'avanzamento dei pacchetti di dati di rete dalla sorgente fino alla destinazione, spesso attraverso molti nodi di rete intermedi di rete noti come router. L'instradamento IP è il mezzo principale per trovare i percorsi su Internet. Due sono le forme principali di instradamento IP: instradamento statico e instradamento dinamico.

Static routing involves manually adding IP routes to the system's routing table, and this is usually done by manipulating the routing table with the route command. Static routing enjoys many advantages over dynamic routing, such as simplicity of implementation on smaller networks, predictability (the routing table is always computed in advance, and thus the route is precisely the same each time it is used), and low overhead on other routers and network links due to the lack of a dynamic routing protocol. However, static routing does present some disadvantages as well. For example, static routing is limited to small networks and does not scale well. Static routing also fails completely to adapt to network outages and failures along the route due to the fixed nature of the route.

L'instradamento dinamico su reti di grandi dimensioni è subordinato alla presenza di diverse possibili rotte IP da una sorgente a una destinazione e fa uso di speciali protocolli di instradamento, come il RIP (Router Information Protocol) che gestisce la regolazione automatica delle tabelle di riavviamento così da rendere possibile l'instradamento dinamico. L'instradamento dinamico gode di vantaggi rispetto all'instradamento statico, come maggiore scalabilità e capacità di adattamento a disfunzioni e fallimenti di rete. In aggiunta è richiesta una minore configurazione manuale delle tabelle di instradamento, poichè i router apprendono l'uno dall'altro informazioni sulla loro esistenza e disponibilità. Questa peculiarità elimina di fatto la possibilità di introdurre errori "umani" nelle tabelle di instradamento. Tuttavia l'instradamento dinamico non è perfetto e presenta alcuni svantaggi quali una complessità accentuata ed un carico di lavoro aggiuntivo per le reti, derivato dalle comunicazioni tra router, che non è di beneficio immediato per gli utenti, ma che consuma comunque la larghezza di banda della rete.

### TCP e UDP

TCP è un protocollo basato sulla connessione, che offre correzione d'errore e che garantisce la consegna dei dati attraverso ciò che è conosciuto come controllo di flusso. Il controllo di flusso determina quando il flusso di uno stream di dati debba essere fermato e i pacchetti di dati inviati in precedenza debbano essere reinviati a causa di problemi come collisioni, assicurando quindi la completa e accurata consegna dei dati. TCP è tipicamente usato nello scambio di informazioni importanti come transazioni di database.

UDP (User Datagram Protocol), al contrario, è un protocollo senza connessione che raramente tratta della trasmissione dei dati importanti a causa della mancanza del controllo di flusso o di altro metodo che garantisca la consegna affidabile dei dati. UDP è normalmente usato in applicazioni come lo streaming audio e video, in cui risulta considerevolemnte più veloce del protocollo TCP, a causa della mancanza di correzione d'errore e del controllo di flusso, e in cui la perdita di alcuni pacchetti non è generalmente un evento catastrofico.

### ICPM

ICMP (Internet Control Messaging Protocol) è un'estensione di IP (Internet Protocol), come definito nell'RFC (Request For Comments) numero 792; ICPM supporta pacchetti di rete contenenti messaggi di controllo, di errore e di informazione. ICMP è usato da applicazioni di rete come l'utilità ping, che consente di determinare la disponibilità di un host o una interfaccia di rete. Esempi di alcuni dei messaggi di errore restituiti da ICMP utili sia agli host e interfacce di rete che ai router sono Destination Unreachable e Time Exceeded.

### Demoni

I demoni sono speciali applicazioni di sistema che tipicamente sono continuamente in esecuzione in background, attendendo dagli altri programmi richieste relative funzioni da essi fornite. Molti demoni hanno a che fare con la rete. Infatti molti demoni in esecuzione in background sui sistemi Ubuntu forniscono delle funzionalità legate alla rete. Alcuni esempi di questi demoni di rete includono httpd (Hyper Text Transport Protocol Daemon), che fornisce funzionalità di server web; sshd (Secure SHell Daemon), che fornisce funzionalità di login e trasferimento file sicuro da remoto; imapd (Internet Message Access Protocol Daemon), che fornisce servizi di email.

Configurazione della rete |  | Configurazione del firewall