#

Documentazione ufficiale

## Cablata (LAN)

Le connessioni DHCP (in cui le impostazioni vengono configurate dal router) sono configurate automaticamente. Le connessioni cablate vengono selezionate come predefinite se sono attive.

### Connessioni DHCP

La maggior parte dei router utilizzano DHCP per assegnare indirizzi IP.

1. Fare clic sull'icona di NetworkManager nell'area di notifica.

2. Nella scheda Cablata, fare clic sul pulsante a fianco della connessione da utilizzare.

### Connessioni statiche

Se non si usa DHCP, è possibile configurare una connessione statica.

1. Fare clic col pulsante destro del mouse sull'icona di NetworkManager nell'area di notifica.

2. Fare clic su Modifica connessioni....

3. Fare clic sulla scheda Cablata.

4. Selezionare la connessione e fare clic su Modifica.

5. Fare clic sulla scheda Impostazioni IPv4.

6. Scegliere Manuale dal menù a discesa Metodo.

7. Inserire i dati e fare clic su Applica.

8. Fare clic su Chiudi.

Capitolo 2. Connessione |  | Rete senza fili