## Modem PPPoE

Questa sezione riguarda la configurazione di una connessione internet ADSL utilizzando un modem ethernet PPPoE. Sono richiesti:

1. Un abbonamento con un Internet Service Provider (ndt, fornitore servizio internet) e la connessione a Internet installata e funzionante. Solitamente, una luce "DSL" sul proprio modem indica che la linea è sincronizzata.

2. Sono necessari il proprio nome utente e la password relativi all'account oltre a una scheda ethernet collegata al modem PPPoE con il corretto tipo di cavo.

3. Il pacchetto PPPoE per poter eseguire i successivi comandi. Questo pacchetto è installato in modo predefinito.

### Configurare PPPoE

Per configurare il modem:

1. Aprire un terminale (Applicazioni → Accessori → Terminale)

2. Nel terminale, digitare:

       sudo pppoeconf

3. Un programma testuale guiderà nei successivi passi:

   1. Confermare la presenza della scheda ethernet.

   2. Inserire il nome utente.

   3. Inserire la propria password.

   4. Se è già presente una connessione PPPoE, verrà chiesto di modificarla.

   5. Opzioni molto comuni: verrà chiesto se si desiderano le opzioni «noauth» e «defaultroute» e se si intende rimuovere «nodetach». Scegliere Sì.

   6. Usare il peer DNS. Scegliere Sì.

   7. Problema di MSS limitato. Scegliere Sì.

   8. Alla richiesta di attivare la connessione all'avvio è consigliato acconsentire.

   9. Infine, verrà chiesto se attivare immediatamente la connessione.

4. Una volta completati questi passi, la connessione dovrebbe essere attiva.

### Avviare la connessione

Per avviare la connessione ADSL a richiesta, in un terminale (Applicazioni → Accessori → Terminale) digitare:

    sudo pon dsl-provider

### Fermare la connessione

Per fermare la connessione ADSL, in un terminale (Applicazioni → Accessori → Terminale) digitare:

    sudo poff dsl-provider

Modem ADSL USB |  | Capitolo 5. Modem