#

Documentazione ufficiale

## Via cavo (LAN)

Le connessioni DHCP (dove le impostazioni sono configurate dal proprio router) sono configurate in modo automatico. Le reti via caso sono selezionate in modo predefinito quando connesse.

### Connessioni DHCP

La maggior parte dei router utilizzano DHCP per assegnare indirizzi IP.

1. Fare clic sull'icona di NetworkManager nell'area di notifica.

2. Nella scheda Via cavo, fare clic sul pulsante a fianco della connessione da utilizzare.

### Connessioni statiche

Se non si usa DHCP, è possibile configurare una connessione statica.

1. Fare clic col pulsante destro del mouse sull'icona di NetworkManager nell'area di notifica.

2. Fare clic su Modifica connessioni....

3. Fare clic sulla scheda Via cavo.

4. Selezionare la connessione e fare clic su Modifica.

5. Fare clic sulla scheda Impostazioni IPv4.

6. Scegliere Manuale dal menù a discesa Metodo.

7. Inserire i dati e fare clic su Applica.

8. Fare clic su Chiudi.

Capitolo 2. Connessione |  | Rete senza fili