#

Documentazione ufficiale

## Modem PPPoE

Questa sezione spiega come configurare una connessione Internet ADSL tramite modem ethernet PPPoE.

È necessario un abbonamento con un Internet Service Provider (fornitore di accesso a Internet) e una connessione funzionante. La maggior parte dei modem dispone di alcune luci che si illuminano se il modem è connesso a Internet. Sono necessari anche il proprio nome utente e la password per l'account Internet.

### Configurare PPPoE

Per configurare il modem:

1. Aprire un terminale (Applicazioni → Accessori → Terminale)

2. Nel terminale, digitare

       sudo pppoeconf

3. Un programma a menù testuale guiderà attraverso i seguenti passi:

   1. Confermare la presenza della scheda ethernet.

   2. Inserire il nome utente.

   3. Inserire la propria password.

   4. Se è già presente una connessione PPPoE, verrà chiesto di modificarla.

   5. Opzioni popolari: viene chiesto se abilitare le opzioni «noauth» e «defaultroute» e di rimuovere «nodetach». Scegliere Sì.

   6. Usare il peer DNS. Scegliere Sì.

   7. Problema di MSS limitato. Scegliere Sì.

   8. Alla richiesta di attivare la connessione all'avvio è consigliato acconsentire.

   9. Infine verrà chiesto se attivare immediatamente la connessione.

4. Una volta completati questi passi, la connessione dovrebbe essere attiva.

### Avviare la connessione

Per avviare la connessione ADSL a richiesta, in un terminale (Applicazioni → Accessori → Terminale) digitare:

    sudo pon dsl-provider

### Fermare la connessione

Per fermare la connessione ADSL, in un terminale (Applicazioni → Accessori → Terminale) digitare:

    sudo poff dsl-provider

Modem ADSL USB |  | Capitolo 5. Modem