## Configurare la rete

Ubuntu è corredato da una serie di utilità grafiche per la configurazione dei dispositivi di rete. Questa sezione è diretta agli amministratori di server e si focalizza sulla gestione della rete da riga di comando.

### Ethernet

La maggior parte delle configurazioni riguardo ethernet avvengono in un solo file, `/etc/network/interfaces`. Se non è presente alcun dispositivo ethernet, in questo file sarà presente solamente l'interfaccia di loopback, come di seguito:

    # This file describes the network interfaces available on your system
    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    address 127.0.0.1
    netmask 255.0.0.0

Se si dispone di un solo dispositivo ethernet, eth0, viene configurato attraverso un server DHCP e viene attivato automaticamente all'avvio, sono richieste due righe addizionali:

    auto eth0
    iface eth0 inet dhcp

La prima riga specifica che il dispositivo eth0 deve attivarsi all'avvio, la seconda che l'interfaccia («iface») eth0 deve avere un indirizzo di tipo IPv4 (sostituire «inet» con «inet6» per un dispositivo IPv6) e che deve ottenere la propria configurazione automaticamente da DHCP. Se il server DHCP e la rete sono configurati correttamente, non sono necessarie altre configurazioni, il server DHCP fornirà il gateway predefinito (attraverso il comando route), l'indirizzo IP del dispositivo (attraverso il comando ifconfig) e il server DNS usato nella rete (nel file `/etc/resolv.conf`).

Per configurare il dispositivo ethernet con un indirizzo IP statico e una configurazione personalizzata, sono necessarie ulteriori informazioni. Per configurare un indirizzo IP 192.168.0.2 al dispositivo eth1, con la tipica maschera di rete 255.255.255.0 e indirizzo IP del gateway 192.168.0.1, è necessario scrivere quanto segue nel file `/etc/network/interfaces`:

    iface eth1 inet static
    	address 192.168.0.2
    	netmask 255.255.255.0
    	gateway 192.168.0.1

In questo caso è necessario specificare il server DNS manualmente in `/etc/resolv.conf`:

    search miodominio.example
    nameserver 192.168.0.1
    nameserver 4.2.2.2

La direttiva search aggiunge mydomain.example alle interrogazioni sul nome host per risolvere i nomi della propria rete. Per esempio, se il dominio della rete è mydomain.example e si prova a eseguire ping sull'host «mybox», l'interrogazione DNS viene modificata in «mybox.mydomain.example». Le direttive nameserver specificano quali server DNS devono essere usati per risolvere i nomi hsot in indirizzi IP. Se si utilizzano dei server dei nomi personalizzati, inserirli qui, altrimenti chiedere al proprio fornitore di servizi Internet il DNS primario e secondario e inserirli in `/etc/resolv.conf`.

È possibile realizzare molte altre configurazioni, incluse quelle per le interfacce PPP dialup, le reti IPv6, i dispositivi VPN, ecc..., fare riferimento a man 5 interfaces per maggiori informazioni e per le opzioni supportate. Notare che `/etc/network/interfaces` è usato dagli script ifup/ifdown come schema di configurazione a un livello più alto rispetto ad altre distribuzioni Linux e che le tradizionali utilità di livello inferiore, come ifconfig, route e dhclient sono sempre disponibili per una configurazione ottimale.

### Gestione dei record DNS

Questa sezione spiega come configurare un server dei nomi da usare quando devono essere risolti gli indirizzi IP in nomi host e viceversa, non viene spiegato come configurare il sistema per usarlo come server dei nomi.

Nel gestire i record DNS, è possibile aggiungere, modificare o rimuovere i nomi DNS dal file `/etc/resolv.conf`. Un file d'esempio è il seguente:

    search com
    nameserver 204.11.126.131
    nameserver 64.125.134.133
    nameserver 64.125.134.132
    nameserver 208.185.179.218

Il campo search specifica la stringa che deve essere aggiunta a un nome host incompleto. Qui è stato configurato per essere un dominio com, così, eseguendo ping ubuntu, viene interpretato come ping ubuntu.com.

Il campo nameserver specifica l'indirizzo IP del server dei nomi che viene utilizzato per risolvere gli indirizzi IP in nomi host. Questo file può avere vari server dei nomi e saranno usati dalle richieste di rete nello stesso ordine.

Se i server dei nomi DNS sono ottenuti dinamicamente tramite DHCP o PPPoE (forniti dal proprio ISP), non aggiungere server dei nomi in questo file o verranno sovrascritti.

### Gestione degli host

Per la gestione degli host è possibile aggiungere, modificare o rimuovere gli host dal file `/etc/hosts`, contenente gli indirizzi IP e il corrispondente nome host. Quando il sistema cerca di risolvere un nome host in un indirizzo IP, o determinare il nome host di un indirizzo IP, fa riferimento al file `/etc/hosts` prima di usare i server dei nomi. Se l'indirizzo IP è presente in `/etc/hosts`, i server dei nomi non vengono nemmeno usati. Questo comportamento può essere cambiato modificando il file `/etc/nsswitch.conf` a seconda delle proprie esigenze.

Se la rete comprende dei computer i cui indirizzi IP non sono elencati nel DNS, è consigliabile aggiungerli al file `/etc/hosts`.

Capitolo 4. Rete |  | TCP/IP