Capitolo 4. Hardware

## Capitolo 4. Hardware

4.1. Come installo i driver 3D per le schede grafiche Nvidia
4.2. Come disabilito il logo di Nvidia graphics all'avvio?
4.3. Come posso installare i driver per il 3D di ATI?
4.4. Come identifico il chipset di un modem?
4.5. Come posso installaer i driver Winmodem/Linmodem?
4.6. Come posso configurare i dispositivi PalmOS?
4.7. Come posso controllare lo sapzio utilizzato sul disco e la tabella delle partizioni?
4.8. Come posso visualizzare una lista dei dispositivi montati?
4.9. Come posso visualizzare una lista delle periferiche PCI ?
4.10. Come posso visualizzare una lista delle periferiche USB?
4.11. Come velocizzo ll'accesso al CD/DVD-ROM (abilitare il DMA)?
4.12. Come monto/smondo manualmente CD/DVD-ROM e mostro tutti i file e le directory visibili e nascosti?
4.13. Come forzo manualmente lo smontaggio di CD/DVD-ROM?
4.14. Come rimonto /etc/fstab senza riavviare?

4.1. | Come installo i driver 3D per le schede grafiche Nvidia
3. | Leggi How do I add Universe and Multiverse? Installa i pacchetti nvidia-glx e nvidia-settings con Synaptic (Vedi How do I use Synaptic to install packages?) Miscellanea - Grafica (restricted) > nvidia-glx Miscellanea - Grafica (restricted) > nvidia-settings
       sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
       sudo nvidia-glx-config enable
       sudo gedit /usr/share/applications/NVIDIA-Settings.desktop
4. Inserisci le seguenti righe nel nuovo file
       [Desktop Entry]
       Name=NVIDIA Settings
       Comment=NVIDIA Settings
       Exec=nvidia-settings
       Icon=
       Terminal=false
       Type=Application
       Categories=Application;System;
Save the edited file (sample/NVIDIA-Settings.desktop_installnvidiadriver) Leggi How do I restart GNOME without rebooting the computer? Appllicazioni->Strumenti di Sistema->Impostazioni NVIDIA
4.2. | Come disabilito il logo di Nvidia graphics all'avvio?
2. | Leggi How do I install the 3D Nvidia video card driver?
       sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
       sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
3. Trova questa sezione
       ...
       Section "Device"
       Identifier	"NVIDIA Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400]"
       Driver		"nvidia"
       BusID		"PCI:1:0:0"
       ...
4. Aggiungi la riga seguente sotto di esso
       Option "NoLogo"
Salva il file modificato (sample/xorg.conf_disablenvidialogo) Leggi How do I restart GNOME without rebooting the computer?
4.3. | Come posso installare i driver per il 3D di ATI?
2. | Installa il pacchetto xorg-driver-fglrx con Synaptic (vedi How do I use Synaptic to install packages?) Varie - Grafica (ristretto) > xorg-driver-fglrx
       echo fglrx | sudo tee -a /etc/modules
       sudo depmod -a ; sudo modprobe fglrx
       sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
       sudo sed -i -e 's/"ati"/"fglrx"/' /etc/X11/xorg.conf
3. Se stai usando una scheda madre basata su NForce2 dovrai anche compiere le seguenti operazioni:
       sudo gedit /etc/X11/xorg.con
   Cambia “Section "Device"” aggiungendo la seguente riga:
         Option "UseInternalAGPGART" "no"
Riavvia il tuo computer affinché i cambiamenti abbiano effetto.
4.4. | Come identifico il chipset di un modem?
1.     wget -c http://frankandjacq.com/ubuntuguide/scanModem.gz
       gunzip -c scanModem.gz > scanModem
       chmod +x scanModem
       sudo ./scanModem
       gedit Modem/ModemData.txt
4.5. | Come posso installaer i driver Winmodem/Linmodem?
| http://www.linmodems.org/
4.6. | Come posso configurare i dispositivi PalmOS?
1.     sudo gedit /etc/udev/rules.d/10-custom.rules
2. Inserisci la seguente riga ne lnuovo file
       BUS="usb", SYSFS{product}="Palm Handheld*", KERNEL="ttyUSB*", NAME{ignore_remove}="pilot", MODE="666"
Salva il file modificato (sample/10-custom.rules_configurepalmosdevices) Sistema->Preferenze->Dispositivi PalmOS Segui le istruzioni sullo schermo
4.7. | Come posso controllare lo sapzio utilizzato sul disco e la tabella delle partizioni?
| Avvia Sistema->Amministrazione->Diski Seleziona l'Hard disk e quindi il pannello Partitions. Ogni partizione verrà elenegata nella Partition List, con spazio e punto di mount.
4.8. | Come posso visualizzare una lista dei dispositivi montati?
1.     mount
4.9. | Come posso visualizzare una lista delle periferiche PCI ?
1.     lspci
4.10. | Come posso visualizzare una lista delle periferiche USB?
1.     lsusb
4.11. | Come velocizzo ll'accesso al CD/DVD-ROM (abilitare il DMA)?
2. | Supponendo che `/dev/cdrom` sia la locazione del CD/DVD-ROM
       sudo hdparm -d1 /dev/cdrom
       sudo cp /etc/hdparm.conf /etc/hdparm.conf_backup
       sudo gedit /etc/hdparm.conf
3. Aggiungi le seguenti righe alla fine del file
       /dev/cdrom {
       dma = on
       }
Salva il file modificato (sample/hdparm.conf_speedupcddvdrom)
4.12. | Come monto/smondo manualmente CD/DVD-ROM e mostro tutti i file e le directory visibili e nascosti?
2. | Supponendo che `/media/cdrom0/` sia la posizione del CD/DVD-ROM Per montare il CD/DVD-ROM
       sudo mount /media/cdrom0/ -o unhide
3. Per smontare il CD/DVD-ROM
       sudo umount /media/cdrom0/
4.13. | Come forzo manualmente lo smontaggio di CD/DVD-ROM?
1.     sudo eject
4.14. | Come rimonto /etc/fstab senza riavviare?
1.     sudo mount -a

Emulatori Windows |  | Capitolo 5. Partizioni di Windows