#

Documentazione ufficiale

## Collegarsi a una rete

Se vengono modificate le impostazioni del collegamento alla rete o ci si connette a una rete diversa da quella abituale, potrebbe essere necessario abilitare la connessione manualmente.

### Usare Network Manager per collegarsi a una rete

Se la connessione di rete è gestita da Network Manager, questa dovrebbe essere abilitata automaticamente.

Se la connessione non è abilitata automaticamente:

1. Trovare l'icona di Network Manager nell'area di notifica. Dovrebbe assomigliare ad un piccolo indicatore del segnale o a un monitor di computer ed essere localizzata vicino l'orologio

2. Cliccare l'icona con il tasto destro ed assicurarsi che l'opzione Abilita rete del menù contestuale sia selezionata.

3. Se si possiede una connessione wireless, verificare che l'opzione Abilita wireless sia selezionata.

4. Fare clic con il pulsante sinistro sull'icona di Network Manager, poi fare clic sulla rete alla quale si desidera connettersi.

5. Dopo un breve periodo, si dovrebbe ricevere un messaggio indicante Connessione stabilita

6. Ora si dovrebbe essere connessi alla rete.

Se dopo aver seguito la procedura precedente non si è collegati a una rete:

1. Fare clic sull'icona di Network Manager è premere Configurazione manuale...

2. Selezionare la scheda Connessioni

3. Selezionare la casella a fianco della connessione di rete per abilitarla

4. Il processo di connessione potrebbe impiegare un po' di tempo

5. Premere Chiudi

### Usare il comando ifup per collegarsi a una rete

Ifup è uno strumento a riga di comando per abilitare le connessioni di rete.

Per abilitare una connessione di rete:

1. Selezionare Applicazioni → Accessori → Terminale per aprire un terminale.

2. Digitare sudo ifdown eth1 nel terminale e premere Invio. Sostituire eth1 con il nome della propria interfaccia di rete, se differente.

3. Inserire la propria password, se richiesto.

4. Digitare sudo ifup eth1 nel terminale e premere Invio, sostituendo nuovamente eth1 con il nome della propria interfaccia di rete.

5. Se la connessione è andata a buon fine, dovrebbe essere visualizzato un messaggio simile al seguente:

       DHCPACK from 192.168.2.1
       bound to 192.168.2.4 -- renewal in 536349522 seconds.

Capitolo 2. Informazioni di base sulle reti |  | Disabilitare una connessione di rete