Documentazione di Ubuntu > Ubuntu 10.10 > Guida a Ubuntu Server > Servizi email > Server Dovecot

## Server Dovecot

Dovecot è un Mail Delivery Agent progettato per garantire la sicurezza. Supporta la maggior parte dei formati di caselle di posta: mbox o maildir. Questa sezione espone come configurarlo come server imap o pop3.

### Installazione

Per installare dovecot, in un terminale, digitare:

    sudo apt-get install dovecot-imapd dovecot-pop3d

### Configurazione

Per configurare dovecot è possibile modificare il file `/etc/dovecot/dovecot.conf`. È possibile scegliere il protocollo da usare, che può essere pop3, pop3s (pop3 sicuro), imap and imaps (imap sicuro). Una descrizione di questi protocolli va oltre lo scopo di questa guida. Per maggiori informazioni, fare riferimento agli articoli su Wikipedia relativi a POP3 e IMAP.

IMAPS e POP3S sono più sicuri dei semplici IMAP e POP3 poiché utilizzano la cifratura SSL per connettersi. Una volta scelto il protocollo, modificare la seguente riga nel file `/etc/dovecot/dovecot.conf`:

    protocols = pop3 pop3s imap imaps

Quindi, scegliere la mailbox che si desidera usare. Dovecot supporta i formati maildir e mbox, che sono i formati di mailbox più comunemente usati. Entrambi hanno i propri vantaggi, discussi sul sito web di Dovecot.

Una volta scelta la tipologia della casella di posta, modificare il file `/etc/dovecot/dovecot.conf` e cambiare la seguente riga:

    mail_location = maildir:~/Maildir # (per maildir)
    oppure
    mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/spool/mail/%u # (per mbox)

È necessario configurare l'MTA (Mail Transport Agent) per trasferire le mail ricevute in questo tipo di casella di posta se è differente da quella impostata.

Una volta configurato, riavviare il demone dovecot per provare le impostazioni:

    sudo /etc/init.d/dovecot restart

Se è stato abilitato imap o pop3, è possibile provare a eseguire l'accesso con i comandi telnet localhost pop3 o telnet localhost imap2. Se viene visualizzata una schermata simile alla seguente, l'installazione è stata eseguita con successo:

    telnet localhost pop3
    Trying 127.0.0.1...
    Connected to localhost.localdomain.
    Escape character is '^]'.
    +OK Dovecot ready.

### Configurazione di Dovecot SSL

Per configurare dovecot affinché utilizzi SSL, è possibile modificare il file `/etc/dovecot/dovecot.conf` e cambiare le seguenti righe:

    ssl_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
    ssl_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
    ssl_disable = no
    disable_plaintext_auth = no

È possibile ottenere il certificato SSL da un'entità di certificazione oppure è possibile creare il proprio certificato auto-firmato. Quest'ultima opzione è valida per le email, dato che i client SMPT solitamente non danno grossi problemi a riguardo. Per maggiori informazioni su come creare un certificato SSL, consultare la sezione chiamata «Certificati». Una volta creato, sono disponibili una chiave e un certificato sotto forma di file, copiarli nella posizione puntata all'interno del file `/etc/dovecot/dovecot.conf`.

### Configurazione del firewall per un server email

Per accedere al server mail da un altro computer, è necessario configurare il firewall affinché consenta i collegamenti al server sulle porte necessarie.

- IMAP - 143

- IMAPS - 993

- POP3 - 110

- POP3S - 995

### Riferimenti

- Per maggiori informazioni, consultare il sito web di Dovecot.

- Also, the Dovecot Ubuntu Wiki page has more details.

Exim4 |  | Mailman