## Collegarsi a una rete

Se vengono modificate le impostazioni del collegamento alla rete o ci si connette a una rete diversa da quella abituale, potrebbe essere necessario abilitare la connessione manualmente.

### Usare Network Manager per collegarsi a una rete

Se la propria connessione di rete è gestita da Network Manager (come la maggior parte), la connessione dovrebbe essere abilitata automaticamente.

Se la connessione non è abilitata automaticamente:

1. Trovare l'icona di Network Manager nell'area di notifica. Dovrebbe assomigliare ad un piccolo indicatore del segnale o a un monitor di computer ed essere localizzata vicino l'orologio

2. Fare clic con il destro sull'icona e assicurarsi che Abilita rete sia selezionato

3. Se si dispone di una connessione di rete wireless, assicurarsi anche che Abilita wireless sia selezionato

4. Fare clic sull'icona di Network Manager e quindi sulla rete a cui connettersi

5. Dopo un breve periodo, si dovrebbe ricevere un messaggio indicante Connessione stabilita

6. Ora si dovrebbe essere connessi alla rete.

Se dopo aver seguito la procedura precedente non si è collegati a una rete:

1. Fare clic sull'icona di Network Manager è premere Configurazione manuale...

2. Selezionare la scheda Connessioni

3. Selezionare la casella a fianco della connessione di rete per abilitarla

4. Il processo di connessione potrebbe impiegare un po' di tempo

5. Premere Chiudi

### Usare il comando ifup per collegarsi a una rete

ifup è uno strumento a riga di comando per abilitare connessioni di rete.

Per abilitare una connessione di rete:

1. Per aprire un terminale, selezionare Applicazioni → Accessori → Terminale

2. Digitare, in un terminale, `sudo ifdown eth1` e premere Invio. Sostituire eth1 con il nome della propria interfaccia di rete se differente

3. Digitare la propria password quando richiesto

4. Digitare nel terminale `sudo ifup eth1` e premere Invio, sostituendo ancora eth1 con il nome della proprio interfaccia di rete

5. Se si è connessi con successo, si dovrebbe vedere un messaggio simile al seguente (i numeri potrebbero essere differenti):

       DHCPACK from 192.168.2.1
       bound to 192.168.2.4 -- renewal in 536349522 seconds.

Procedura di base |  | Disabilitare una connessione di rete