#

Documentazione ufficiale

## Scanner

Molti scanner sono riconosciuti automaticamente da Ubuntu e dovrebbe essere facile installarli e utilizzarli. In questa sezione viene spiegato come usare uno scanner e cosa fare nel caso in cui Ubuntu non dovesse rilevarlo.

### Il mio scanner funziona con Ubuntu?

Ci sono tre modi per verificare se lo scanner funzionerà con Ubuntu:

1. Semplicemente collegandolo al computer. Se è uno scanner USB (Universal Serial Bus), probabilmente funzionerà.

2. Controllare l'elenco degli scanner supportati in Ubuntu.

3. Controllare l'elenco degli scanner supportati dal progetto SANE. SANE è il software usato da Ubuntu come supporto per la maggior parte degli scanner.

### Usare lo scanner

Per acquisire un documento:

1. Posizionare il documento da scansionare nello scanner,

2. Scegliere Applicazioni → Grafica → Xsane Programma di acquisizione di immagini.

3. in alternativa, dovrebbe funzionare anche premendo il pulsante di scansione dello scanner.

### Cosa succede nel caso di "Non è disponibile alcun dispositivo"

Ci sono due ragioni per cui si potrebbe ricevere questo messaggio:

1. Lo scanner non è supportato da Ubuntu come, per esempio, molti scanner collegati alla porta parallela e la serie All-in-one di Lexmark (stampante/scanner/fax).

2. Il driver dello scanner non è stato caricato automaticamente.

Potrebbe essere possibile far funzionare il proprio scanner installando un driver o modificando alcuni file di configurazione. Per maggiori informazioni o per richiedere assistenza, provare a utilizzare il forum di Ubuntu o altri canali simili.

Per far funzionare alcuni scanner, potrebbe essere utile collegarli solo dopo che il computer è stato avviato.

### Installare uno scanner manualmente

Alcuni scanner presentano dei driver incompleti dal progetto SANE. È possibile utilizzare lo stesso questi scanner, ma presentano meno funzionalità.

1. Installare il pacchetto libsane-extras.

2. Premere Alt+F2, digitare `gksudo gedit /etc/sane.d/dll.conf` nella casella e fare clic su Esegui per aprire il file del driver SANE per la modifica.

3. Per abilitare il driver corretto, eliminare il carattere «#» dal nome del driver corrispondente. Potrebbe essere necessario eseguire una ricerca su Internet per capire quale sia il driver corretto per il proprio scanner.

4. Salvare il file e aprire Xsane (Applicazioni → Grafica → Xsane Programma di acquisizione di immagini). Lo scanner dovrebbe avviarsi.

Inviare fax |  |